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BÀI TOÁN SỐ 9 CÁCH THỨC NÀO ỨNG DỤNG KH&CN ĐỂ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM NGẬP ÚNG TẠI CÁC “ĐIỂM ĐEN” ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÔ THỊ HÓA NHANH

Tên tổ chức đơn vị tham gia ý kiến:
Họ và tên người tham gia ý kiến:
Số điện thoại liên hệ:
	
	
	Ý kiến tham gia

	1. Vấn đề
	1. Khu trung tâm có 16 “điểm đen” ngập sâu 50–100 cm, thời gian tiêu thoát 4–8 giờ khi mưa lớn kết hợp triều cường; khu đô thị mới, vùng ven, khu vực phía Tây ngập cục bộ.
1. Điều hành chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa có dự báo ngập theo từng điểm.
	

	2. Quy mô (số liệu)
	1. Hệ thống thoát nước chỉ chịu được mưa dưới 100 mm, trong khi mưa trên 100 mm đã tăng lên tối thiểu 2 trận/năm.
1. Hồ điều hòa khu đô thị cũ chỉ đạt 0,62% quỹ đất (quy chuẩn 5–7%); nước biển dâng khoảng 20 cm trong 10 năm.
1. Nhu cầu vốn chống ngập đến năm 2040, tầm nhìn 2050 hơn 483.000 tỷ đồng.
	

	3. Câu hỏi KHCN
	1. (1) Mô hình nào kết hợp dữ liệu mưa, thủy triều, mực nước sông và cảm biến trong cống để dự báo ngập cho từng điểm trước ít nhất 60 phút?
1. (2) Thuật toán vận hành chủ động trạm bơm, cống, hồ điều hòa giúp tăng bao nhiêu dung tích tiêu thoát mà không phải xây mới?
1. (3) Bản sao số lưu vực thoát nước cần xây dựng thế nào để thẩm định, xếp thứ tự ưu tiên dự án, tránh đầu tư dàn trải?
1. (4) Vật liệu, hạ tầng xanh nào phù hợp nền đất yếu, có thể sản xuất tại chỗ từ tro xỉ, phế thải xây dựng?
1. (5) Cơ chế nào khai thác dữ liệu ngập thành dịch vụ có giá trị (cảnh báo cho cảng, KCN, bảo hiểm tham số)?
	

	4. Sản phẩm, ngành nghề mới
	1. Sản phẩm: thí điểm tại 3–4 điểm đen, sau đó nhân rộng; hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ ngập thời gian thực tích hợp IOC, SmartHaiPhong; phần mềm vận hành tối ưu trạm bơm, cống, hồ điều hòa; bản sao số lưu vực; tiêu chuẩn cơ sở cho vật liệu thấm nước.
1. Ngành nghề mới: thiết bị IoT, cảm biến quan trắc nước; dịch vụ dữ liệu, dự báo ngập; vật liệu thấm nước (kinh tế tuần hoàn); tư vấn mô hình thủy lực; bảo hiểm tham số.
	

	5. Giá trị kinh tế ước tính
	1. Chỉ tiêu dự kiến: cảnh báo trước ≥ 60 phút; giảm thời gian ngập tại điểm thí điểm từ 4–8 giờ xuống ≤ 2 giờ; giảm điện năng bơm; tối ưu thứ tự đầu tư trong tổng nhu cầu vốn trên 483.000 tỷ đồng.
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